	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재

보 도 자 료 [2014. 5. 15.]	보도시점	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
	담당부서	유형문화재과	전화번호	042-481-4914 042-481-4916
	담 당 자	정 석 사무관 정현정 주무관	F A X	042-481-4939

‘의성 대곡사 대웅전’ 보물 지정 예고

문화재청(청장 나선화)은 경상북도 의성군 다인면에 있는 ‘의성 대곡사 대웅전(義城 大谷寺 大雄殿)’을 국가지정문화재 보물로 지정 예고하였다.

의성 대곡사 대웅전의 규모는 정면 3칸, 측면 2칸이며, 1687년(숙종 13)에 태전선사(太顚禪師)가 다시 중건(重建)하였다. 대곡사 대웅전 중건 당시의 시기적 경향을 읽을 수 있는 특징으로 공포의 형태, 배면의 영쌍창(靈雙窓, 창호 중간에 기둥을 두어 창문이 두 개처럼 보이는 창), 외부 마루 흔적 등을 들 수 있다. 이는 의성 지역 불교사찰이 부흥하기 시작한 시대의 양식 변화를 살펴볼 수 있는 자료로써 건축사적 가치가 크다.

대웅전의 정면과 양 측면의 기둥 아래에는 마루가 설치되었던 것으로 보이는 큰 구멍이 있는데, 이러한 불전 정면에 마루를 둔 구조나 배면의 영쌍창 등은 18세기 이전 건물에서 주로 찾아볼 수 있는 고식(古式)이다.

의성 대곡사는 고려 공민왕 17년(1368) 지공(指空)이 원나라와 고려를 다니면서 불법을 펼친 것을 기념하기 위해 지은 절이라 전한다. 창건 시기는 이규보의 ‘대곡사 탐방시구(探訪詩句)’ 등의 자료를 근거로 신라 말에서 고려 초로 보는 견해도 있으나, 유구 등이 확인되지 않아 정확히 알 수 없다.

문화재청은 ‘의성 대곡사 대웅전’에 대하여 30일간의 지정 예고 기간 중에 수렴된 의견을 검토한 후, 문화재위원회의 심의 절차를 거쳐, 국가지정문화재 보물로 지정할 예정이다.

붙임 1. 보물 지정 예고 개요.

2. 사진 자료.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

(붙임 1)

보물 지정 예고 개요

○ 지정명칭: 의성 대곡사 대웅전(義城 大谷寺 大雄殿)

* 현재 경상북도 유형문화재 제160호

○ 소 재 지: 경상북도 의성군 다인면 대곡사길 80

○ 시    대: 조선 시대

○ 수    량: 1동

○ 소유자(관리자) : 대한불교 조계종 대곡사

○ 지정면적: 84.36㎡

○ 보호구역: 3,165.64㎡(경상북도 의성군 다인면 대곡사길 80)

○ 지정 사유

의성 대곡사는 고려 공민왕 17년(1368) 지공(指空)이 원나라와 고려를 다니면서 불법을 펼친 것을 기념하기 위해 지은 절이라 전한다. 지공이 처음 세운 목적에 따라 명칭을 대국사라 하였다. 임진왜란 때 왜침으로 인해 전소되었는데, 1605년(선조 38) 탄우(坦祐)가 중창(重創)하면서 명칭을 대곡사로 바꾸었다. 창건 시기는 ▲ 1960년 의성 대곡사 앞 텃밭에서 출토된 통일신라 후기 조성으로 추정되는 금동불상과 고려 초기의 다층석탑 ▲ 이규보의 ‘대곡사 탐방시구(探訪詩句)’ 등의 자료를 근거로 신라 말에서 고려 초로 보는 견해도 있으나, 세월이 오래되고 유구 등이 확인되지 않아 정확히 알 수 없다.

의성 대곡사의 중심 불전인 대웅전은 정면 3칸, 측면 2칸 규모의 다포계 양식으로 1687년(숙종 13)에 태전선사(太顚禪師)가 다시 중건하였다. 내부의 불단이 후열 평주선보다 뒤쪽에 위치했는데, 이런 불단의 위치는 평면구성이 같은 다포계 팔작지붕 형식의 불전에서는 18세기 이후 점차 줄어드는 모습으로, 중건 당시(17세기 후반)의 건축사적 경향을 알아볼 수 있다.

또 후면 서측 협칸에는 영쌍창(靈雙窓, 창호 중간에 기둥을 두어 창문이 두 개처럼 보이는 창)이 있고, 좌․우측면과 배면의 벽체에 중인방 없이 세로 벽선을 세웠다. 정면과 양측면의 기둥뿌리에는 쪽마루가 설치되었던 것으로 보이는 큰 구멍이 있는데, 불전 정면에 마루를 둔 구조나 배면의 영쌍창 등은 18세기 이전 건물에서 주로 찾아볼 수 있는 고식(古式)이다.

다포계 형식의 포작은 내외 3출목이며, 건물의 전․후․좌․우면 기둥간격을 동일하게 하고, 주간에 두 구씩의 공포를 배치하여 지붕하중을 안정되게 받게 하였다. 이로 인해 건축공간계획과 구조계획이 함께 설계된 세심하고 능숙한 기법을 볼 수 있다. 기둥이나 보 등의 구조부재는 섬세한 가공이나 미적 의장은 최소화하고, 가구의 구조 형식은 간결하면서 명확하게 결구되어 있다.

대곡사 대웅전의 특징으로 들 수 있는 공포의 동일한 내외출목수, 배면 개구부의 창호 구성(영쌍창), 불단의 배치, 건물 정면의 외부 마루 흔적 등은 중건 당시의 시기적 경향을 읽을 수 있는 모습이다. 이는 의성 지역의 불교사찰이 부흥하기 시작한 시대의 양식 변화를 살펴 볼 수 있는 자료로써 건축사적 가치가 크기에 보물로 지정가치가 충분하다.

(붙임 2)

사 진  자 료

< ‘의성 대곡사 대웅전’ 정면 >

< ‘의성 대곡사 대웅전’ 배면 >