	보 도 자 료 [2016. 3. 31.]	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
담당부서: 신라왕경핵심유적 복원정비사업추진단 담 당 자: 최홍락 사무관(054-777-6730), 박석윤 주무관(054-777-6732)

신라 교량건축 기술의 정수「경주 월정교」, 문루(門樓) 복원공사 착수

- 신라왕경 핵심유적 복원․정비사업 가시적 성과 기대 / 2017년 완공 -

문화재청(청장 나선화)과 경상북도 경주시(시장 최양식)는 신라왕경 핵심유적 복원․정비사업의 하나로 경주 월정교(사적 제457호)의 문루(門樓) 복원공사에 착수하였다.

* 문루(門樓): 아래에는 출입을 위한 문(門)을 내고, 위에는 누(樓)를 지어 사방을 두루 살피는 기능을 가진 건물

월정교는『삼국사기』경덕왕조(條)의 ‘19년…2월…궁의 남쪽 문천상에 춘양월정 두 다리를 놓았다’(十九年…二月…宮南蚊川之上起春陽月淨二橋)라는 기록에서 전하는 교량으로, 신라 천 년 궁성인 월성 남쪽을 감아 돌며 자연적인 해자(垓子) 역할을 하는 남천(南川, ‘문천’의 현 명칭)의 서남단에 위치한다.

* 해자(垓子): 적의 침입을 막기 위해 성 밖을 둘러 파서 만든 못

고대 신라인의 뛰어난 교량 건축술을 보여주는 월정교는 신라왕경 남서쪽 지역의 주된 교통로로 사용되었을 것으로 보여, 신라왕경의 규모와 성격을 파악할 수 있는 중요한 유적으로 평가된다. 발굴조사 당시 교각(橋脚, 다리를 받치는 기둥) 사이에서 불에 탄 목재조각과 기왓조각이 수습되어, 교각 위에 누각(樓閣)이 놓인 누교(樓橋)였을 것으로 추정된다.

현재 월정교는 2008∼2013년에 걸쳐 66.15m 길이의 교량이 복원된 상태로, 이번 문루 복원공사는 2017년 말까지 총 110억 원을 투입하여 교량 양 끝을 받치고 있는 남·북측 교대(橋臺) 위에 문루 2개 동을 건립할 예정이다. 새로 지어질 문루는 정면 5칸, 측면 3칸(17.7×9.6m), 최고높이 15.67m의 중층 건물로, 주심포 양식에 팔작지붕 형태를 띤 한식 목구조이다.

* 주심포(柱心包) 양식: 공포를 기둥 위에만 배열한 양식

월정교 복원·정비사업은 1975년 교각·교대 실측조사를 시작으로 1984년 석재조사, 1986년 발굴조사 등 관련 조사와 학술연구를 꾸준히 이어오다 2005년 「월정교 복원 기본계획 및 타당성 조사 연구」를 통해 구체화되기 시작하였다. 이후 2013년 교각과 누교를 복원하였으며, 이번 문루 복원은 2013년 문화재위원회의 4회에 걸친 심도 있는 논의를 거쳐 수립된 복원 계획 등에 따른 것이다.

한편, 문루 복원 공사와 더불어 올해 하반기에는 광장, 관리동, 주차장, 조경 등을 포함한 주변 정비사업도 함께 추진되며, 2017년 말까지는 문루 복원을 포함한 모든 사업이 마무리될 계획이다.

문루 복원을 끝으로 제 모습을 갖추게 될 월정교는 현재 역점적으로 추진 중인 신라왕경 8대 핵심유적 복원․정비사업의 가시적 성과가 도출되는 신호탄이 될 것으로 기대된다.

문화재청과 경주시는 월정교 복원을 통해 통일신라의 뛰어난 교량축조방법과 건축토목기술을 재현하는 한편, 이와 연계한 옛길 복원 등 새로운 관광자원으로의 가치 창출로 문화융성의 모범적인 사례로 만들어 갈 방침이다.

붙임: 사진 자료.  끝.

	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능