붙임 2		`24년도 장마철 국가유산 피해 현황사진

□ 국가유산 피해 현황

연번	지역	국가유산명	사 진
1	전남 광양	(사적)광양 마로산성
(피해내용) 북측 성벽붕괴(가로 6.5m, 세로 2.5m, 높이5.0m) (조치사항) 관람객 안전을 위한 접근 차단시설(안전띠) 설치
2	제주	(천기)제주 서귀포층 패류 화석산지
(피해내용) 토사면 유실(가로3m*세로4m) (조치사항) -기존 통제안내판과 별도로 통제라인 추가 설치 -출입통제 모니터링
3	서울 종로구	(사적)서울 육상궁
(피해내용) 칠궁(육상궁) 연운궁 내담장 5m 붕괴 (조치사항) -주변 진입로 차단 및 우장막 설치 -현장조사 및 사업계획 수립예정
4	충남 공주	(사적)공주 공산성
(피해내용) 공산성 내 영은사~만하루 연지 구간 탐방로(10m) 일부 유실 (조치사항) -관람객 안전을 위한 접근 차단시설(안전띠) 설치 -추가 피해 방지를 위한 우장막 설치
5	경북안동	(천기)안동 용계리 은행나무
(피해내용) 지면 2.5m 지점 직경 35cm 가지 1개 부러짐 (조치사항) -부러진 나뭇가지 수거 예정
6	충남태안	(사적)태안 안흥진성
(피해내용) 성벽 붕괴(길이=3.5m, 높이=3m) (조치사항) -붕괴구간 천막 설치 -도로 낙석방지를 위해 옹벽 상부 가설펜스 설치(L=10m, H=1.2m)
7	서울 종로구	(사적)서울 한양도성
(발생위치) 백악구간 돌고래쉼터 인근 성벽 (피해내용) 성벽(길이=30m, 높이=5m) 외성측으로 붕괴 성벽 내측 데크 탐방로 30m 붕괴 (조치사항) -출입제한 안전띠 설치 -백악구간(창의문~청운대) 탐방로 출입통제 -전문가 현장점검 후 조치방안 검토 에정 -군부대 요청(현장주변 접근제한 및 순찰강화)
8	경북안동	(국민)안동 영양남씨 남흥재사
(피해내용) 남흥재사 배면 사면 토사 유실 (조치사항) -유실 토사 처리 및 임시 우장막 설치
9	경북안동	(국민)안동 진성이씨 종택
(피해내용) 사당 배면 담장 붕괴(L=10m, H=1m), 사당 대문 측면 담장 소실 (조치사항) -임시 우장막 설치
10	경북성주	(천기)성주 경산리 성밖숲
(피해내용) 성밖숲 내 왕버들나무 43호 쓰러짐 (조치사항) -추가 피해 없도록 점검 예정 -가식 후 생육 상태 점검 예정
11	경북성주	(국민)성주 한개마을
(피해내용) 한개마을 담장 무너짐 (조치사항) -잔해 처리 및 복구계획 수립중
12	충남부여	(사적)부여 나성
(피해내용) 탐방로 옆 사면 유실 (조치사항) -통행 제한 및 방수포 설치
13	충남부여	(사적)부여 능안골 고분군
(피해내용) 탐방로 옆 사면 유실 (조치사항) -통행 제한 및 방수포 설치
14	충남부여	(사적)부여 가림성
(피해내용) 동쪽 성벽 인근 토사 유실 (조치사항) -통행 제한 및 방수포 설치
15	충남서산	(국민)서산 경주김씨 고택
(피해내용) 담장 일부(L=2.5m, H=1.8m) 무너짐 (조치사항) -추가 붕괴 방지를 위해 우장막 설치
16	충남금산	(사적)금산 칠백의 총
(피해내용) 봉분~사당 사이 사면 일부 유실 (조치사항) -통행 제한 및 복구 계획 수립중
17	전북익산	(사적)익산 입점리 고분
(피해내용) 우장막 유실, 탐방로 일부 사면 및 배수로 유실, 수목전도 등 (조치사항) -현장정리 및 안전조치 실시중 -피해 보수공사 7월말 예정

□ 국가유산 주변 피해 현황

연번	지역	국가유산명	사 진
1	충남공주	(보물)공주 계룡산 중악단
(피해내용) 한식 담장 일부(약 1.3㎡) 유실 (조치사항) -임시 우장막 설치
2	충남부여	(보물)부여 대조사 석조미륵보살입상
(피해내용) 석조미륵보살입상 아래쪽 사면 붕괴, 대조사 수각과 명부전 파손 (조치사항) -잔해 처리 및 현장 출동 -지역 돌봄센터에서 긴급 조치 중
3	충남부여	(보물) 오덕사 괘불탱
(피해내용) 삼성각 옆면 토사 유실, 요사체 측면 나무 전복 등 (조치사항) -잔해 처리 및 현장 출동 후 복구계획 수립 중
4	충남논산	(보물)논산 쌍계사 대웅전
(피해내용) 화장실 쪽 축대 붕괴, 명보전 외벽 갈라짐, 토사유출 등 (조치사항) -유실 법면 긴급 정비, 배수로 정비, 안전펜스 설치
5	경북안동	(국보)안동 봉정사 극락전
(피해내용) 배면 사면 및 석축 붕괴 (조치사항) -잔해 처리 및 현장 출동 -지역 돌봄센터에서 긴급 조치 중
6	전북완주	(국보)완주 화암사 극락전
(피해내용) 보호구역 경계 토사 유출 (조치사항) -잔해 처리 및 접근 금지 조치 -배수관 정비 및 복구작업 진행 예정