報道資料 [2012. 5. 22.]	보도시점	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
	담당부서	수리기술과	전화번호	042-481-4828 042-481-4872
	담 당 자 (e-mail)	이정연(lee1408@ocp.go.kr) 조상순(ssjo@korea.kr)	F A X	042-481-4879

www.cha.go.kr

1961년 숭례문 해체 전 지붕 정밀실측자료 추가 확보

문화재청(청장 김 찬)은 숭례문 해체 수리공사(1961~1963년) 당시 작성된 실측도면을 추가로 확보하고 조사 분석 작업을 진행하고 있다.

이번에 추가 확보된 도면 자료는 구본능 문화재수리기술자가 소장하고 있던 자료로 청사진 28매와 잉킹도면(얇고 반투명한 재질의 트레이싱 종이에 잉크로 그린 도면) 4매, 기타 도면 6매이다.

이 자료는 1961년 당시 숭례문 해체 직전에 작성되었으며, 지붕 용마루와 내림마루, 문루 주변 담장, 문루 1층 마루 등에 대한 상세 도면으로 세부 수치가 기록되어 있어, 현재 진행 중인 지붕 공사와 앞으로 진행될 1층 마루 공사 등에 많은 참고가 될 것으로 판단된다.

그동안 문화재청이 확보한 정대기 도편수가 기증한 도면과 최용완 숭례문 복구 자문위원이 제공한 공사 기록은 1961~1962년 당시 숭례문 해체 중에 작성되었으며, 해체된 부재의 규격과 결구 방법 등에 대한 정보가 담겨 있어, 화재로 소실된 부재의 치목에 중요한 자료로 활용된 바 있다.

붙임 : 도면 목록 및 사진자료 1부.  끝.

도면 목록 및 사진자료

□ 도면 목록

구분			도면 명칭
청사진	평면도 (11매)		1층 평면도(전체, 동측, 서측), 1층 중앙 마루 평면도, 2층 평면도(동측, 서측), 2층 마루 평면도(동측, 서측) 석축 평면도*, 계획도 - 1층 평면도*, 계획도 - 2층 평면도*
	단면도 ( 5매)		A3-A3' (종)단면도, B2-B2' (횡)단면도(동측, 서측) 계획도 - 문루 (종)단면도(중앙칸, 퇴칸)
	입면도 ( 9매)		석축 남측 입면도(동측, 중앙, 서측), 석축 서측 입면도 문루 동측, 서측 입면도, 남측 입면도(동측, 서측), 계획도 - 문루 남측 입면도*
	상세도 ( 3매)		초석상세도, 2층 귀포 외부도*, 귀살미(귀제공)*
잉킹 도면	평면도 등 ( 4매)		계획도 - 1층 평면도*, 계획도 - 2층 평면도*, 계획도 - (남북)단면도(중앙), 계획도 - 목부상세도
계			청사진 28매, 잉킹도면 4매
기타 (청사진)		( 6매)	상옥(가설건물) 단면도, 육교 상세도, 창고 상세도, 상옥 평면도 및 기타 상세도, 가설건물 배치도, 용도 미상

※ *표시된 도면은 이미 확보되었던 도면임

<< 이미 확보된 숭례문 복구공사 자료와의 비교 >>

구분	국립문화재연구소 소장 도면	최용완 기록 자료	정대기 기증 도면	숭례문 정밀 실측 도면	구본능 제공 도면 자료
제작시기	1961~62년		1962년	2005년	1961년
내 용	해체 전 외부 실측도	해체 중 현장 기록	해체 중 부재 실측도 복원 계획도	전체 정밀 실측도	해체 직전 내외부 실측도 복원 계획도
수 량	62매	노트 2권	37매	320매	32매
활용사항	복구 기본설계, 목부재 치목에 참조				잔여 공정 참조

□  도면 사진

그림  청사진 - 1층 평면도(전체, 실측도, 축적 1/50)

그림  청사진 - 1층 평면도(서측, 실측도, 축적 1/20) 중 초석 실측 및 도면 개요 부분도면 우측 하단 네모 안에 도면 명칭과 축적 등에 대한 내용이 기록되어 있으며, 맨 하단에는 ‘國寶第一號 서울南大門重修工事事務所技術部’라는 도장이 찍혀 있음